정보통신 일반

1. 자료(data)와 정보(information).

․자료 : 인간이나 기계가 감지할 수 있도록 숫자, 문자, 기호 등을 이용하여 형식화한 것

․정보 : 자료(data)를 가공(processing)하여 가치를 부여한 의미 있는 자료의 모임

2. 정보통신

․개념 : 전기통신회선에 컴퓨터 본체 및 그에 부수되는 입출력 장치 및 기타의 기기를 접속하고 이에 의하여 디지털 2진 형태로 표현된 정보를 송수신 또는 처리하는 통신

․정보통신의 3요소 : 정보원(source), 전송매체, 목적지(정보 처리원)

․특징 : 고도의 에러제어방식, 다방향․광대역 전송, 고속도, 고품질, 동시 전송 등

3. 정보 전송 선로의 종류와 특성

(1) 유선 전송로

․나선 : 기후나 날씨의 영향을 받기 쉽고, 혼선에 약함

․쌍대 케이블 : 나선에 비해 기후 영향 적고, 혼선이 적음

․동축 케이블 :

고주파 전송, 광대역 전송과 장거리 전송에 적합

케이블간의 혼선이 없으며, 현재 가장 많이 사용(CATV, LAN)

광섬유 케이블 : 빛의 전반사 또는 굴절 현상을 이용하여 고속의 장거리 대용량 전송 가능

잡음, 혼선이 없고, 가벼워 취급이 용이하나 접속이 어려움

(2) 무선 전송로

․지상 마이크로파 : 대용량, 장거리, 광대역, 고속 통신 가능(지상 장거리 통신으로 TV, 레이더 등에 이용)

․위성 통신 : 지상 마이크로파와는 통신 위성을 이용한다는 차이점이 있음(위성TV, 국제 전화 등)

․무선 통신 : 극초단파 이하의 주파수를 사용하며, 이동이 비교적 용이(이동 통신, 무전기 등)

4. 통신 속도(비트와 보)

(1) 비트(bit) : bps(bit/sec : bit per second) : 1초 동안에 전송할 수 있는 비트 수(신호 속도)

(2) 보(baud) : 1초 동안에 전송 가능한 신호 펄스(Pulse)의 수

※ 변조속도  Baud = 1 / T  (단, T는 전송 시간)

(3) 비트와 보의 관계

①직렬 전송 : 1bit가 한 단위 신호인 경우로 bps = baud

②병렬 전송 : 여러 bit가 한 단위 신호인 경우로 bps ≠ baud

2bit(dibit) : 2bit가 한 단위 신호인 경우 bps는 baud 값의 2배

3bit(tribit) : 3bit가 한 단위 신호인 경우 bps는 baud 값의 3배

4bit(quadbit) : 4bit가 한 단위 신호인 경우 bps는 baud 값의 4배

(4) 전송 속도의 종류 : 데이터 신호 속도(bps), 변조 속도(baud), 데이터 전송 속도(문자/분)

5. 정보 전송 방식

(1) 단방향 통신과 이중 통신

․Simplex(단방향) : 한 방향으로만 전송이 가능(TV, 라디오)

․half -duplex(반이중) : 양방향(송수신)이 가능하나 동시에는 불가능(무전기)

․ full- duplex(전이중) : 동시에 양방향(송수신)이 가능(전화)

(2) 직렬전송과 병렬전송

․직렬 전송 : 한 비트씩 전송(원거리, 데이터 통신)

․병렬 전송 : 여러 비트를 동시에 전송

(근거리, 컴퓨터와 주변기기간의 통신)

(3) 동기식 전송과 비동기식 전송

․동기식 전송 : 블록(Block) 단위로 한꺼번에 전송

(보통 2,000bps 이상의 고속, 대용량)

․비동기식 전송 : 한 번에 한 글자씩 글자(Byte) 단위로 전송

(2,000bps 이하의 저속, 저용량, start-stop 전송)

6. 디지털 변조 방식(디지털 신호 → 아날로그 신호)

․진폭 편이 변조(ASK) : 반송파의 진폭을 변화시키는 방식

․주파수 편이 변조(FSK) : 반송파의 주파수를 변화시키는 방식

(1200[BPS]이하의 저속도, 비동기식 전송)

․위상 편이 변조(PSK) : 반송파의 위상을 변화시키는 방식

(2400[BPS]이상의 고속도, 동기식 전송)

7. 잡음

: 전송 과정에서 전송 신호에 추가되는 불필요한 신호

․백색 잡음(열잡음) : 전도체 내의 온도에 비례하여 전자의 운동량이 증가하여 발생하는 잡음

․충격 잡음 : 주로 기계적인 충격에 의해 전송 시스템에 순간적으로 일어나는 높은 진폭의 잡음

8. 에러 검출용 부호

(1) 패리티 검사 코드 : 패리티 비트를 포함하여 "1"의 개수가 홀수인지 짝수인지를 검사

․기수(홀수, ODD) 패리티 : 패리티 비트를 포함 전체 비트 중 1의 개수가 홀수

․우수(짝수, EVEN) 패리티 : 패리티 비트를 포함 전체 비트 중 1의 개수가 짝수

(2) 순환잉여검사(CRC) 코드 : 집단 오류 검사, 가장 신뢰성 있으며 널리 사용되는 방법

(3) 해밍코드 : 오류 검출 및 교정까지도 가능

9. 정보 교환 설비

(1) 모뎀 : 디지털 신호를 아날로그 회선을 통해 전송할 때 필요한 신호변환장치

․변조(Modulation) : 디지털 신호 → 아날로그 신호

․복조(Demodulation) : 아날로그 신호 → 디지털 신호

(2) 음향 결합기 : 전화기의 송수화기를 접속하여 데이터 전송을 수행하는 통신기기

(3) 디지털 서비스 장치(DSU) : 디지털 전송매체에 필요한 신호변환장치

10. 정보 전송 설비

(1) 다중화기 : 둘 이상의 신호를 결합하여 하나의 통신회선을 통하여 전송해주는 장비

․주파수분할다중화기(FDM) : 유효주파수 대역을 분할하여 각각을 독립한 한 회로로 사용하는 전송 방식

․시분할다중화기(TDM) : 전송시간을 일정한 시간폭(time slot)으로 분할하여 차례로 분배하여 전송하는 방식

(2) 집중화기 : 동적인 방법으로 실제 전송할 데이터가 있는 단말기에만 시간폭을 할당하는 방법

11. 폴링(polling)과 셀렉션(selection) 방식

: 데이터 링크 확립 방식 중 제어권을 갖는 중앙컴퓨터가 다수의 단말기를 제어하는 방식

․폴링 절차 : 컴퓨터가 단말기들에게 "송신할 데이터가 있는가?"라고 묻는 절차

․셀렉션(선택) 절차 : 컴퓨터가 특정단말장치에게 "수신할 준비가 되어 있는가?"라고 묻는 절차

12. OSI 7계층 구조와 기능

계 층	기 능
응용 계층	응용프로세스간의 정보교환(최상위계층)
표현 계층	개체간에 교환되는 정보의 표현 형식(syntax)의 차이를 해결 (텍스트 압축, 암호화, 구문의 변환 등의 기능)
세션 계층	개체간에 세션(일종의 대화 통로)을 개설, 관리, 복구
트랜스포트 계층	종단시스템(end-to-end) 간의 연결을 통하여 데이터 전송
네트워크 계층	정보 교환 및 중계 기능
데이터 링크 계층	인접한 두 시스템간의 데이터 송수신
물리 계층	물리적, 전기적인 접속을 제어(최하위계층)

13. RS-232C/V.24 인터페이스

․DTE(터미널)/DCE(모뎀) 접속 규격(interface)

․EIA의 RS-232C와 ITU-TS(구 CCITT)의 V.24 접속규격

․RS-232C 25핀 커넥터의 기능 ( 2번 핀 - 송신 데이터, 3번 핀 - 수신 데이터)

14. 정보교환망의 종류와 특성

① 회선교환 방식(=직접교환방식) : 미리 통신 선로를 설정해 두고 직접 교환하는 방식(공중 전화 교환망)

② 메시지교환 방식(=전문교환방식) : 들어온 메시지를 일단 교환기에 저장한 후 적절한 경로를 다시 선택하여 전송하는 방식(축적 교환 방식)

③ 패킷교환 방식 : Packet(보통 1,024 bit)을 메시지교환 방식으로 전송하는 방식(공중 데이터 교환망)

15. LAN, VAN, ISDN

․LAN(근거리 통신망) : 수 Km이내의 한정된 지역에서 한 기관에 의해 독립적으로 소유되는 통신망↔ WAN(원거리 통신망)

․VAN(부가가치 통신망) : 기존의 공중통신사업자로부터 대용량 회선을 빌려 통신망을 구축하고 새롭게 가공된 다양한 정보를 부가해 제3자에게 회선을 재판매하는 통신망

․ISDN(종합정보 통신망) : 디지털 기술을 이용하여 음성뿐만 아니라 문자, 그림, 동영상, 팩시밀리 등 모든 통신 서비스를 하나의 통신망으로 제공할 수 있는 미래의 통신망

16. 핵심 뉴미디어

(1) 비디오텍스(Videotex) : TV수상기 + 전화선

유선 통신, 쌍방향․대화형 통신 시스템 날씨, 뉴스, 주식 등 대용량의 데이터베이스로 다양한 서비스

(2) 텔레텍스(Teletex) : 텔렉스(가입전신) +워드프로세서(문서 편집기)

(3) 텔레텍스트(Teletext : 문자 다중 방송) : TV 전파에 문자나 도형 정보신호를 함께 실어 보내어 수신 단말 장치를 통해 TV 화면으로 볼 수 있도록 한 단방향 방송 서비스