1과목 : 사무자동화시스템

건시스템 http://www.gunsys.com	사무자동화산업기사 필기 기출문제 (2005.3.20 폭설지역 추가시험)

1. 다음 인터페이스에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

가. 인터페이스는 기기와 기기사이의 접속부분이다.

나. 맨-머신 인터페이스는 인간과 기계사이의 접속부분이다.

다. 맨-머신 인터페이스는 컴퓨터와 기계간 협력해서 목적을 달성하려는 시스템이다.

라. OA는 전형적인 고도의 맨-머신 인터페이스이다.

2. 사용자가 프로그램을 수행할 수 있는 환경을 제공하여 컴퓨터 시스템을 보다 편리하고 효율적으로 관리하고 이용하는 운영체계(OS)의 목적에 해당되지 않는 것은?

가. 정확한 의사 결정

나. 시용자 인터페이스 제공

다. 컴퓨터 시스템의 성능 향상

라. 데이터 처리의 향상

3. 다음 중 사무자동화 정의에 적용되는 4요소를 가장 옳게 나열한 것은 ?

가. 기계화기술, 통신기술, 시스템과학, 경영관리기술

나. 컴퓨터기술, 인간관리기술, 언어기술, 행동과학

다. 컴퓨터기술, 통신기술, 시스템과학, 행동과학

라. 경영관리기술, 자동화기술, 시스템과학, 인간공학

4. 시스템의 안전관리 대책으로서 안전관리 기능에 해당되지 않는 사항은?

가. 데이터의 암호화	나. 액세스 제어

다. 디지털 서명	라. 데이터의 일관성

5. 사용자가 보조기억장치의 전체 용량에 해당하는 기억장소를 컴퓨터가 가지고 있는 것으로 생각하여 주기억장소의 용량보다 큰 프로그램을 작성할 수 있도록 하는 개념의 메모리는?

가. Cache memory	나. Virtual memory

다. Associate memory	라. Buffer memory

6. 다음 중 DRAM(Dynamic RAM)의 특성과 거리가 먼 것은?

가. 전원이 공급되어도 일정한 기간이 지나면 내용이 지워진다.

나. 주기적으로 Refresh 동작이 필요하다.

다. 속도가 빠르고 전력 소모가 비교적 적다.

라. 전원이 공급되는 동안은 저장된 정보는 절대적으로 손실되지 않는다.

7. 멀티미디어 활용이 보편화되면서 다양한 입력 기술이 개발되었다. 사진이나 그림과 같은 인쇄된 화상 정보를 컴퓨터 자료로 입력할 수 있는 기술은?

가. 프린터를 이용한 출력 기술

나. 마우스를 이용한 입력 기술

다. 키보드를 이용한 문자 입력 기술

라. 스캐너를 이용한 입력 기술

8. 어떤 데이터를 기억장치로부터 읽거나 기억시킬 때 명령이 시작된 순간부터 명령의 수행이 완료되는 순간까지 소요되는 시간은?

가. Access Time	나. Seek Time

다. Search Time	라. Read Time

9. 다음 중 사무자동화 계획에 포함되지 않는 전략은?

가. 제품품질관리전략	나. 성과측정전략

다. 조직관리전략	라. 기술집약전략

10. 다음 중 마이크로필름의 특성 및 장점이 아닌 것은?

가. 정보를 고축소화 할 수 있다.

나. 보존이 반영구적이다.

다. 보관공간이 많이 필요하다.

라. 기밀유지가 효과적이다.

11. 다음 중 사무자동화의 기능으로서 적당하지 않은 것은?

가. 문서화 기능	나. 통신 기능

다. 업무의 자동화 기능	라. 프로그램의 개발 기능

12. 다음 중 보조기억장치에 해당되지 않는 것은?

가. 자기코어	나. 자기드럼

다. 자기디스크	라. 자기테이프

13. OA의 궁극적 기대효과에 속하지 않는 것은 ?

가. 최적화된 시스템 구축

나. 사무부분의 생산성 향상

다. 서류의 표준화로 서식종류 증가

라. 조직의 경쟁력 강화

14. 다음 중 데이터베이스 언어가 아닌 것은?

가. 데이터 조작어(DML)	나. 데이터 정의어(DDL)

다. 호스트(host) 언어	라. 질의어(Query Language)

15. 어떤 돌발적인 사건에 의해 시스템이 하던 일을 잠시 중단한 상태를 무엇이라고 하는가?

가. Deadlock	나. Interrupt

다. Blocking	라. system call

16. 다음 중 데이터베이스 처리의 장점에 해당되는 것은 ?

가. 자료의 중복	나. 프로그램과 자료간의 의존성

다. 용이한 자료접근	라. 변화에 대한 적응성 결여

17. 사무자동화를 통합형으로 추진코자 할 때, 다음 중 관계가 먼 것은 ?

가. 전체 회사를 대상으로 추진하여야 할 것

나. 구속력 없이 시간을 두고 느슨하게 추진체제를 확립할 것

다. 사내 사무관리 제도와 관련되어 있어야 할 것

라. 기존 시스템과 원만히 융화되어야 할 것

18. 클라이언트/서버 모델의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 하나 이상의 컴퓨터를 서버로 사용하고 네트워크의 다른 컴퓨터들은 클라이언트로 사용한다.

나. 서버는 네트워크를 운영하기 위해 필요한 네트워크 운영체제를 가지고 있다.

다. 클라이언트/서버 환경 하에서는 가급적이면 데이터베이스를 사용하지 않는다.

라. 클라이언트/서버 환경의 출현이 그룹웨어의 출현과 연관이 있다.

19. 사무자동화 도입단계 중 가장 먼저 추진되어야 할 것은?

가. 목표와 방침 설정	나. 추진체제의 확립

다. 업무의 분석	라. 업무개선과 기기의 도입

20. 데이터베이스 모델 중 계층적 데이터베이스(hierarchical database)의 특징에 해당하는 것은 ?

가. 하나의 부노드(parent node)가 다수개의 자노드(child node)를 갖는다.

나. 데이터 상호간의 유연성이 좋다.

다. 테이블(table)을 이용해 데이터 상호 관계를 정의한다.

라. 다른 데이터베이스로 변환이 쉽다.

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 프로그램 저작권자가 불명인 프로그램은 누구의 승인을 얻고 사용할 수 있는가?

가. 산업자원부장관	나. 교육인적자원부장관

다. 지식경제부장관	라. 프로그램저작권협회장

22. EDI 서비스 제공의 기능과 관련이 먼 것은?

가. 전자문서 전달	나. 전자문서 변환

다. 빌딩자동화	라. 우편함 기능

23. 다음 중 전자상거래 당사자 또는 타인증기관에 대하여 그 실재 및 동일성 여부를 보증하는 기관을 무엇이라 하는가?

가. 인증기관	나. 전자대행기관

다. 검증기관	라. 결재기관

24. "사무는 경영의 정보를 행동으로 결합시키는 과정" 이라고 정의한 사람은?

가. 레핑웰(Leffingwell)	나. 리틀필드(Littlefield)

다. 테리(Terry)	라. 포레스터(Forrester)

25.사무통제 방법 중 다음은 어디에 해당하는가?

「사무처리가 미결된 안건에 대하여 상기하라는 뜻으로 사무담당자가 항상 그 처리를 기억하게 하는 방법」

가. 자동독촉제도(come up system)

나. 카드색인제도(tickler system)

다. 보고제도(Report System)

라. 간트도표(Gantt chart)

26. 합리적 사무조직을 편성하거나 유효하게 관리하기 위한 행동지침으로서 사무조직의 원칙과 거리가 먼 것은?

가. 명령 통일의 일원화 원칙

나. 권한 위임의 원칙

다. 통제 범위의 적정화 원칙

라. 지휘 체계의 다양화 원칙

27. 사무자동화의 주요 목적으로 거리가 가장 먼 것은?

가. 사무업무의 효율화	나. 업무의 세분화

다. 유효성 향상	라. 창조성 향상

28.프로그램의 저작권은 어느 때부터 발생하는가 ?

가. 프로그램이 사용된 때	나. 프로그램이 창작된 때

다. 프로그램이 등록된 때	라. 프로그램이 활용된 때

29. 사무관리와 전통적 조직의 수평적 구조인 재무관리, 생산관리, 판매관리(부문관리) 등의 관계를 설명한 것 중 가장 적합한 것은?

가. 사무관리는 관리라는 측면에서 각 부문관리와 병립한다.

나. 사무관리는 부문관리에 종속된 개념으로 해석할 수 있다.

다. 사무관리는 부문관리와 상호독립해서 존재하는 것이 아니라 공통적인 요소에 관점을 둔다.

라. 사무관리가 각 부문관리를 통합하는 상위 개념으로 볼 수 있다.

30. 사무조직 중 라인 스텝조직의 장점이 아닌 것은?

가. 시간적인 여유를 가지고 의사결정을 할 수 있다.

나. 지휘 명령계통의 일관성을 유지할 수 있다.

다. 전문가를 활용해서 직무의 질을 높이고 능률을 향상시킬 수 있다.

라. 일의 숙련이 용이하여 관리자를 비교적 단시일 내에 양성할 수 있다.

31. 다음 중 의사결정시스템(DSS)의 특징이 아닌 것은 ?

가. 반구조적, 비구조적이다.

나. 과거 지향적이다.

다. 프로그램하기가 비교적 어렵다.

라. 전략의 계획 등에 적절하다.

32. 정보의 수집부터 작성까지를 여럿이 분담하여 처리하는 것으로 각 사무원이 각기 맡은 처리를 행한 다음 다른 사람에게 넘기는 방식은?

가. 개별 처리방식

나. 로트(lot) 처리방식

다. 유동 작업방식

라. 오토메이션(Automation)방식

33. 표준화된 데이터의 처리를 위하여 어떤 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 전자적 이동을 시키기 위한 것은?

가. DTP(Desk Top Publish)

나. EDI(Electronic Data Interchange)

다. STD(Standardization)

라. OA(Office Automation)

34. 다음 중 전자상거래의 가장 커다란 문제점으로 볼 수 있는 것은 ?

가. 소비자 부담 과다	나. 거래 지불 체제

다. 정보의 제한성	라. 상품의 유통

35. 전자서명을 생성하기 위하여 이용하는 전자적 정보를 무엇이라고 하는가?

가. 전자문서	나. 정보통신망

다. 전자서명생성키	라. 통신정보

36. 사무계획을 특성에 따라 분류할 때 계획의 순응능력에 따른 분류는?

가. 구조계획과 과정계획	나. 장기계획과 단기계획

다. 고정계획과 신축계획	라. 표준계획과 개별설정계획

37. 사무분류의 원칙 중 대분류에서 중분류, 중분류에서 소분류, 다시 소분류에서 세분류 등과 같이 단계를 세분화하는 방법은 어떤 원칙에 해당되는가?

가. 총합의 원칙	나. 점진의 원칙

다. 근접의 원칙	라. 일관성의 원칙

38. 사무 간소화에 이용되는 동작연구와 시간연구의 기법과 거리가 먼 것은 ?

가. 서식 절차 도표	나. 기구 도표

다. 작업 도표	라. 서식 경로 도표

39. 프로젝트조직과 기능식 조직을 합한 조직형태는 어떤 조직 인가?

가. 행렬 조직	나. 혼합프로젝트 조직

다. 직능별 조직	라. 사업부제 조직

40. 다음 중 문서관리의 가장 바람직한 방안이 아닌 것은?

가. 문서 담당자의 재량권을 최대한 인정하여 나름대로 판단할 수 있는 요소를 증가시키도록 해야 한다.

나. 문서의 처리를 빠르게 할 수 있도록 하여야 한다.

다. 문서의 처리와 작성 및 취급이 쉽고 간편하여야 한다.

라. 인건비와 사무관리비를 절감할 수 있도록 분산관리 보다는 집중관리를 강구해야 한다.

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 자료객체에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 파일, 상수와 같이 프로그램이나 시스템에서 정의한 것이다.

나. 컴퓨터 저장소의 정적인 조직이다.

다. 프로그램 실행중에는 여러 형의 다른 객체가 존재한다.

라. 가상컴퓨터에서 실행시 하나 이상의 객체 묶음이다.

42. 운영체제에서 제어 프로그램(control program)에 해당하는 것은?

가. 언어번역(language translator) 프로그램

나. 서비스(service) 프로그램

다. 자료관리(data management) 프로그램

라. 문제(problem) 프로그램

43. 인터프리터 기법을 사용하는 경우의 특징이 아닌 것은?

가. 사용상에 있어서 융통성(flexibility)이 있다.

나. 기억장소가 추가로 필요하다.

다. 프로그램을 한 줄씩 번역하여 곧바로 실행시킨다.

라. 반복문이 많을 경우 컴파일 기법에 비하여 유리하다.

44. 일반적 프로그래밍 언어에서 다중 택일문에 해당하지 않는 것은?

가. 계산형 GOTO 문	나. CASE 문

다. SWITCH 문	라. FOR 문

45. C 언어의 기억 클래스 종류가 아닌 것은?

가. 자동(automatic) 변수

나. 동적(dynamic) 변수

다. 레지스터(register) 변수

라. 외부(external) 변수

46. 다른 메모리 공간의 주소를 포함하고 있는 메모리 위치로 나타내는 자료 객체는?

가. 집합	나. 포인터

다. 리스트	라. 문자열

47. BNF 심볼에서 정의를 나타내는 기호는?

가. ㅣ	나. ::=

다. < >	라. ==

48. C 언어에서 데이터 형식을 규정하는 서술자로서 의미가 옳지 않은 것은?

가. %d : 8진정수(Octal integer)

나. %c : 문자(character)

다. %s : 문자열(string)

라. %x : 16진정수(hexadecimal)

49. 그림이나 도형, 그래프, 설계도면 등을 인쇄용지에 출력하고자 할 때 가장 적합한 장치는?

가. MICR	나. 바코드 스캐너

다. OCR	라. XY 플로터

50. 단항(unary) 연산에 해당하는 것은?

가. OR	나. AND

다. XOR	·라. NOT

51. 시스템 프로그래밍 언어로서 가장 적당한 것은?

가. C	나. COBOL

다. PASCAL	라. FORTRAN

52. 다음 프로그램 중 성격이 나머지 셋과 다른 것은?

가. assembler	나. compiler

다. interpreter	라. linker

53. 구문분석기가 처리한 문장에 대해 그 문장의 구조를 트리형태로 표현한 것을 무엇이라 하는가?

가. 구조 트리	나. 구문 트리

다. 파스(parse) 트리	라. 분석 트리

54. C 언어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 구조적 프로그래밍이 가능하다.

나. 시스템 소프트웨어를 작성하기에 편리하다.

다. 기계어에 해당한다.

라. 이식성이 높은 언어이다.

55. 동적바인딩(Dynamic Binding)이 이루어지는 시간이 아닌것은?

가. 프로그램 호출 시간

나. 모듈의 기동 시간

다. 실행시간 중 객체 사용시점

라. 번역 시간

56. Shift-Reduce 파싱이라고도 하며, 주어진 문자열이 시작 심볼로 축약될 수 있으면 올바른 문장이고, 그렇지 않으면 틀린 문장으로 간주하는 파싱 방법은?

가. 상향식(bottom-up) 파싱

나. 하향식(top-down) 파싱

다. LR 파싱

라. LALR 파싱

57. 객체지향 언어에서 객체(object)의 구성을 나타낸 것은?

가. object = program + operator

나. object = member function + data

다. object = class + class

라. object = class + member function

58. 연산기호가 오퍼랜드들 다음에 오는 표기법은?

가. Prefix 표기법	나. Postfix 표기법

다. Infix 표기법	라. Outfix 표기법

59. 프로그래밍 언어 중에서 스트림(stream) 자료 활용의 예가 많은 언어는?

가. PL/1	나. SNOBOL 4

다. C++	라. Ada

60.정규표현(Regular Expression)을 받아들이는 효율적인 오토마타(automata)는?

가. 유한 상태 오토마타

나. 푸쉬다운 오토마타

다. 튜링 머쉰

라. 선형 제한 오토마타

4과목 : 정보통신 개론

61. OSI 7계층 참조모델을 크게 상위레벨과 하위레벨로 구분할 수 있다. 다음 중 하위레벨에 해당하지 않는 계층은?

가. 물리 계층	나. 네트워크 계층

다. 트랜스포트 계층	라. 데이터링크 계층

62. 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환시키는 방법 중 0과 1에 따라 주파수를 변화시키는 변조 방식은 ?

가. ASK	나. FSK

다. PSK	라. QAM

63. 통신회선의 다중화를 함으로서 얻어지는 가장 큰 장점은?

가. 에러정정이 쉽다.

나. 송·수신 시스템이 간단하다.

다. 선로의 공동이용이 가능하다.

라. 전송속도가 현저히 빨라진다.

64. 위성통신의 특징을 잘못 표현한 것은?

가. 광대역 통신이 가능하다.

나. 광범위한 지역에 서비스를 제공할 수 있다.

다. 대용량, 고품질의 정보 전송이 가능하다.

라. 전파지연이 없으나 감쇄현상이 나타날 수 있다.

65. ISDN을 사용하는 경우 얻어지는 특징이 아닌 것은?

가. 사용자는 단일/복수의 다른 사용자와 동시에 교대로 음성, 문자, 데이터 통신서비스를 제공받을 수 있다.

나. 단일 가입자 번호로 다양한 종류의 서비스를 제공받을 수 있다.

다. 초고속망용이므로 저속용 전화, FAX, DATA, CATV 등의 통신 서비스를 제공받기가 어려워진다.

라. 많은 부가가치를 얻을 수 있다.

66. 다음 중 데이터 통신에서의 변복조 방식이 아닌 것은?

가. 진폭편이 변조(ASK)	나. 위상편이 변조(PSK)

다. 주파수편이 변조(FSK)	라. 주파수 디지털 변조(PDK)

67. 멀티미디어 표준화방식에서 동화상 압축 표준화에 해당되는 것은?

가. JPEG	나. MPEG

다. MHEG	라. HTTP

68. 다음 중 광통신의 장점으로 맞지 않은 것은?

가. 세심경량성	나. 광대역성

다. 보안성	라. 전기적 유도성

69. 정보통신에서 통신처리의 설명 중 가장 적합한 것은?

가. 기계대 기계의 통신에서 일어날 수 있는 과정으로써 속도변환, 프로토콜변환 등을 말한다.

나. 문자, 도형, 화상 등의 인식과 변환이다.

다. 전송 효율화를 위한 교환이나 다중화기능이다.

라. 데이터로부터 목적하는 정보를 창출하고 이를 가공하며, 보관하는 일이다.

70.브리지(Bridge)에 대한 설명 중 틀린 것은 ?

가. LAN과 LAN을 연결한다.

나. 프로토콜이 다른 LAN을 확장할 때 사용한다.

다. 데이터의 움직임을 제어함으로서 LAN간의 트래픽 양을 조절하는 기능이 있다.

라. 데이터링크 계층까지 작동한다.

71.다음 중 데이터 전송계라고 볼 수 없는 것은 ?

가. DSU	나. Microwave

다. CPU	라. MODEM

72. 대표적인 문자 위주 프로토콜로 BSC(Binary Synchronous Control)가 있다. 이의 특징으로 적합하지 않은 것은?

가. 전이중 전송만 지원한다.

나. 에러제어와 흐름제어를 위해서는 정지-대기 방식을 사용한다.

다. 점-대-점(Point to point)링크 뿐만 아니라 멀티포인트 링크에서도 사용될 수 있다.

라. 주로 동기전송을 사용하나 비동기전송방식을 사용하기도 한다.

73. ISDN 서비스 중 통신망과 단말기능을 제공하는 서비스로 OSI 상위 4개 계층까지도 지원하는 이용자 측의 서비스는?

가. 텔레서비스	나. 베어러서비스

다. 부가서비스	라. D채널 비접속서비스

74. 시분할방식(Time Sharing System)에 가장 적합한 것은 ?

가. 시스템상의 공간적 기능을 분할하는 방식이다.

나. 주파수 동기를 맞추어 주는 기능이다.

다. 하나의 컴퓨터를 여러 개의 단말기가 공동으로 사용하도록 하는 시스템이다.

라. 아날로그 이동통신에 사용되는 통신방식이다.

75. 다음 중 비교적 좁은 지역(구내 건물 등)에 구성하여 이용하는 대표적인 정보통신망은?

가. LAN	나. WAN

다. VAN	라. ISDN

76.다음 중 무선계 뉴미디어에 속하는 것은 ?

가. WAN	나. ISDN

다. VAN	라. Teletext

77. PCM 방식에서 음성신호의 경우 표본화 간격에 해당되는 시간은 몇 [μs]인가 ? (단, 표본화 주파수는 8[KHz]이다.)

가. 125	나. 250

다. 500	라. 1000

78. 전송회선을 통신방식에 의해 분류할 때 ON-OFF 무전기에서 사용되는 방식은?

가. 단방향회선	나. 반이중회선

다. 전이중회선	라. 4선식회선

79. 프로토콜(protocol)의 구성요소가 아닌 것은?

가. Syntax	나. Semantics

다. Interface	라. Timing

80. 근거리통신망(LAN)의 액세스 제어방식 중 채널의 상태를 파악하여 채널이 사용 중이면 일정시간 기다렸다가 다시 채널 상태를 살펴본 후 채널이 사용 중이 아닐 때 액세스 하는 방식은?

가. CSMA/CD	나. 토큰링(Token Ring)

다. 토큰버스(Token Bus)	라. 폴링(Polling)

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)

사무자동화산업기사(2005. 3. 20) 답안

1번. ▶맨/머신 인터페이스(Man/Machine Interface) : 인간이 컴퓨터 등의 기계를 조작하기 위한 부분을 의미합니다.

다의 경우는 컴퓨터와 기계간의 협력이 아닌 사람과 기계간의 원활한 협조라고 표현하여야지 컴퓨터와 기계간이라는 것은 전혀 이치에 맞지 않습니다.

2번. ▶가의 경우 의사결정은 정보관리에 의한 정확한 정보에 의하여 결정되는 부분으로 보아야 합니다. 이러한 정보관리를 위한 목적으로 컴퓨터가 사용되어지고 이러한 컴퓨터의 원활한 사용 환경을 지원하는 시스템소프트웨어가 운영체제입니다.

3번. 생략

4번. 라는 안전관리의 측면보다 자료의 일관성 있는 관리로 정확한 정보를 제공하기 위한 측면이겠지요.

5번. 가. Cache memory : 중앙처리장치(CPU)와 주기억장치의 속도차를 극복하기 위해 장착한 메모리

나. Virtual memory : 주기억장치의 논리적 용량확대를 목적으로 보조기억장치의 일부를 주기억장치의 주소체계로 설정

다. Associate memory : 주소가 아닌 내용에 의해 접근 가능하도록 설계된 메모리로 기억장치의 접근속도를 높임

라. Buffer memory : 입/출력 할 내용을 일시적으로 담아 두기 위한 메모리 공간

6번. ▶DRAM(Dynamic Random Access Memory) : 전원의 공급이 중단되면 저장된 내용을 소실하는 휘발성 메모리로써 전원을 주기적으로 재충전(Refresh) 하여야 기억된 정보를 유지

라의 경우 DRAM은 전하를 콘덴스(축전기)에 담아 두는 방식을 이용하는데 이러한 전하는 자연 방전되어지므로 자연 방전되기 전에 다시 전원을 재충전하여야 하는데 전원의 흐름만 유지하여도 되는 SRAM(Static Random Access Memory)에 비하여 불안정하며 속도가 떨어지지만 상대적으로 가격대비 용량이 커지는 특성을 가집니다.

7번. ▶스캐너(scanner) : 사진 영상 또는 종이 위의 도형의 정보를 읽어 들여 컴퓨터의 그래픽 정보로 바꾸는 입력장치

8번. ▶접근시간(Access Time) : 기억장치에서 데이터를 저장하거나 꺼내는 데 걸리는 시간

9번. 가의 경우 사무실 환경이 아닌 생산현장에서의 관리개념으로 보셔야 합리적일 것입니다.

10번. 마이크로필름에 저장하여 두는 이유는 보관을 위한 공간을 최소화 하기위한 목적이 강할 것입니다.

11번. 라의 경우 프로그램의 개발은 사무자동화, 공장자동화 등의 여러 목적을 위한 활동으로 보여 지며 사무자동화 자체의 기능은 아닐 것으로 판단됩니다.

12번. 자기코어는 2세대 주기억장치로 사용된 적이 있다고 합니다.

13번. 다의 경우 서류가 표준화 되면 양식종류가 증가할 일이 거의 없을 것으로 판단되네요.

14번. ▶DB의 언어 : 정의어, 조작어(질의어, 부속어), 제어어

15번. ▶인터럽트(Interrupt) : CPU에 특정 요청 및 주의 신호가 도달하는 것

16번. ▶DB의 목적  a. Data의 논리 및 물리적 독립성 확보

b. Data의 중복성 제거로 무결성, 일관성 확보

▶DB의 특징  a. 실시간 접근성    b. 계속적인 변화에 대처

c. 사용자의 공유    d. 내용에 의한 접근

17번. 나의 경우 통제가 없는 조직이 잘 운영될 까요?

18번. a. 클라이언트 : 네트워크 상에서 정보를 요청하는 컴퓨터

b. 서버 : 네트워크 상에서 요청 받은 작업을 처리하는 컴퓨터

▶클라이언트/서버의 개념은 분산처리의 기본으로 기본적으로 DB를 필요로 하겠지요.

19번. 사무자동화를 위한 목표 및 방침이 먼저 분석한 후 업무분석 및 프로젝트 팀이 구성되어져야 제 순서겠지요.

20번. ▶DB의 논리적 모델

a. 관계형 모델 : 2차원 테이블의 형태로 데이터를 처리하여 테이블 간의 관계를 설정

b. 계층형 모델(트리 구조) : 부모와 자식에 해당하는 종속관계

c. 네트워크 모델(망형 구조) : 오너와 멤버 간의 관계

21번. 2008년 이후 정보통신부장관에서 정보통신부의 폐지로 지식경제부장관으로 이관 됨

22번. EDI(Electronic Data Interchange) : 전자문서교환

※ 기업 간의 거래에 관한 데이터, 문서를 표준화하여 컴퓨터 통신망으로 거래당사자의 컴퓨터 사이에서 직접 전송, 수신을 할 수 있는 시스템

23, 24, 25번. 생략

※참고 : 25번의 ‘라. 간트챠트’는 일정을 막대도표 등을 이용한 일정계획 도구입니다.

26번. 권한위임의  경우 불가피한 경우에 시행되어야 할 것으로 보입니다. 권한위임이 잦다는 것은 조직에서 중심이 잡히지 않겠죠.

27번. 업무를 너무 세분화 하면 자동화에 걸림돌이 생길 수 있을 것으로 판단됩니다.

28번. 프로그램의 저작권 : 창작된 시점에서 그 다음해 1월 1일부터 50년 동안 보호됩니다. 창작은 곧, 공표를 의미할 수 있으므로 공표된 시점이라고 하여도 답이 될 수 있습니다.